**Obsluha semaforu Novodur 002**

**Kufřík obsahuje : Vlastní semafor s interní baterii, zdroj na nabíjení, DO na 9V baterii, navíc 9V baterii, banánkovou spojku, kabel 3-5 m s e 3 banánky a tlačítkem, ceduli STOP/sec a návod . Vně kufříku je v černém obalu stojan CAMLINK**

1. **Nabití semaforu – konektor zdroje dáme do černé souosého konektoru s gumovou krytkou , zdroj do zásuvky 220V. Baterie je nabitá , až svítí zelená LEDka na zdroji při zasunutém konektoru do semafotu (Pokud LED je červená , bat se nabíjí). V DO je 9V baterie . Výdrž kompletu je několik dní.**

1. **Banánkovou spojkou propojíme černou a červenou banánkovou zdířku – svítí červená. Zapneme naboku DO a pomocí DO ( tlačítko A) přepínáme červenou /zelenou. Když držíme A tlačitko na DO , tak po to dobu svítí zelená.**
2. **Pokud chceme přepínat tlačítkem s kabelem ( bez DO) , zasuneme tři banánky kabelu se zeleným tlačítkem do odpovídajících barevných zdířek . Opět zelená svítí jen když držíme tlačítko.**
3. **Při manipulaci s banánky držíme banánem za „tělo“ banánku , netaháme, důrazně prosím, za drát.**
4. **Po použití vše očistíme a slušně uložíme.**

 **Stav k 6/2018 Berka, Navrátil**