Zásahové vozy určené pro vyproštění osob z havarovaných vozů musí mít ve voze minimálně následující vybavení:

**Hydraulické vyprošťovací zařízení:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název technického prostředku** | **Počet kusů** | **ANO** |
| hydraulický rozpínací nástroj | 1 |  |
| hydraulické nůžky | 1 |  |
| teleskopický rozpínací válec (doporučeno) | 1 |  |
| ruční pumpa - náhradní pohon | 1 |  |
| pohonná jednotka k hydraulickým nástrojům (motorová) | 1 |  |

**Ruční nástroje:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název technického prostředku** | **Počet kusů** | **ANO** |
| mečová pila se sadou pilových listů | 1 |  |
| variabilní ruční vyprošťovací nástroj | 1 |  |
| páčidlo | 1 |  |

**Hasivo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název technického prostředku** | **Počet kusů** | **ANO** |
| přenosné hasicí přístroje; množství náplně 6kg1 | 6 |  |

**Ostatní vybavení:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název technického prostředku** | **Počet kusů** | **ANO** |
| krycí deska | 1 |  |
| nůž pro řezání bezpečnostních pásů  | 2 |  |
| provazy s pevností 3 tuny | 2 |  |
| textilní smyčka 1,5 tuny | 2 |  |
| nádoba s minerálním sorbentem 5litrů  | 2 |  |
| přenosná elektrická svítilna | 1 |  |
| zdravotní kufr2 | 1 |  |
| fixační krční límec | 1 |  |
| koště | 1 |  |
| lopata | 1 |  |

 **Bezpečnostní plán:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bezpečnostní plán** | **Počet kusů** | **ANO** |
| Bezpečnostní plán nebo jeho část (v každém vozidle) |  |  |

Název sportovního podniku:………………………………………………………………

Jméno sportovního komisaře (tiskace)……………………………Podpis………….

Číslo licence:…………………………………..

Posádka vozidla (tiskace)……………………………………..…...…Podpis………….

Registrační značka vozidla:……………………… Datum kontroly:………………….